
**[טיפול בשגיאה 806 בהתחברות לVPN](http://code.613m.org/viewtopic.php?f=13&t=1173" \l "p7456)**

אם יש לכם נתב של בזק, ובהתחברות לVPN של אורי וירטואל אתם מקבלים שגיאה 806, המדריך הבא יכול לעזור לכם.  
  
**שלב 1**: הכנסו לכתובת [http://10.0.0.138](http://10.0.0.138/)  
  
הנתב יבקש שם משתמש וסיסמא. אם לא שינו את ברירת המחדל, אז גם שם המשתמש וגם הסיסמא הוא: Admin (שימו לב האות הראשונה חייבת להיות אות גדולה)  
  
**שלב 2**: לאחר הכניסה, לכו בצד שמאל לתפריט, ולחצו על WAN Setup.  
  
**שלב 3**: אח"כ, הורידו את הV בDisable SIP ALG יש נתבים שבהם תצטרכו לבצע פעולה הפוכה, ולסמן V (כי ההגדרה שם הפוכה)  
  
**שלב 4**: אח"כ לחצו על Apply, הנתב יבצע הפעלה מחדש.  
  
עכשיו אתם יכולים להתחבר לVPN של אורי וירטואל.

****

[**ClickOne**](http://code.613m.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=80)